**Техническая спецификация**

**на закупки Работ по капитальному ремонту стрелочного перевода № ст.Лисаковск ТОО «Транспортный холдинг Казахстана»**

Подрядчику необходимо выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту согласно предоставленного Заказчиком технического задания, в соответствии с требованиями Строительных Норм и Правил (СНиП), иных действующих нормативных документов в области строительства Республики Казахстан, в установленные сроки и порядке сдать Объект приемочной комиссии.

При выполнении закупаемых Работ Подрядчик в обязательном порядке должен соблюдать Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242-II и государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства (СНиП и СН РК).

**Основные характеристики и объемы работ**

Объект капитального ремонта расположен на ст. Лисаковск

**Наименование и объемы Работ по капитальному ремонту стрелочного перевода №**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Примечание** |
| 1 | Расшивка от шпал и брусьев, разборка и снятие пригодного к дальнейшей эксплуатации стрелочного перевода | м | 31 |  |
| 2 | Снятие пришедших в негодность брусьев и шпал | шт. | все |  |
| 3 | Полная срезка загрязненного балласта | куб.м | Весь до основания |  |
| 4 | Укладка нового щебеночного балласта | куб.м | 78 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 |
| 5 | Оправка балластной призмы | м | 31 |  |
| 6 | Установка нового комплекта брусьев и шпал | комплект | 63 бруса и 8 шпал пропитанных | Брусья хвойные (кроме лиственницы) для стрелочных переводов ГОСТ 8816-2003  Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип II, для железной дороги широкой колеи |
| 7 | Установка и зашивка крепежом (накладки, подкладки, прокладки, костыли, болты стыковые, шурупы и т.д.) ранее снятого стрелочного перевода | комплект | В количестве, необходимом для полного крепления стрелочного перевода | Поменять весь крепеж на новый |
| 8 | Рихтовка в плане и профиле уложенного стрелочного перевода | м | 31 | Параметры рихтовки должны строго соответствовать техническим требованиям |

**Перечень работ**

Подрядчику необходимо выполнить следующие работы:

1. Разработать своими силами график выполнения работ и согласовать его с Заказчиком;
2. 2. Произвести мобилизацию и демобилизацию персонала, техники, оборудования;
3. Обеспечить весь свой персонал производственно – бытовыми условиями в соответствии с нормативными требованиями;
4. Произвести работы по капитальному ремонту согласно сметной документации;
5. Произвести уборку территории объекта по окончании работ. По завершении работ все временные территории подлежат уборке от мусора и рекультивации земель (при необходимости). Весь промышленный и бытовой мусор следует утилизировать в установленном порядке по согласованию с Заказчиком;
6. Передать приемочной комиссии по Акту приемки работ (согласно формам, утвержденным Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №170) Объект в соответствии с утвержденной сметной документацией.

**Техника безопасности и противопожарные мероприятия**

Безопасность при проведении работ обеспечить в соответствии с действующими нормативными документами в Республике Казахстан в области обеспечения безопасности произведения работ.

**Требования к потенциальным Подрядчикам**

Потенциальный Подрядчик и/или его субподрядчик должны:

1. Иметь право на выполнение всех видов работ, предусмотренных технической спецификацией (в случае, если необходимость наличия таких разрешений, предусмотрена законодательством РК) в соответствии с законодательством Республики Казахстан «О лицензировании»;
2. На основании пункта 2 статьи 32 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242-II (c изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.2013 г.), осуществлять строительно-монтажные работы по закупаемому объекту, может потенциальный Подрядчик, имеющий соответствующую II категории лицензию.

**Приложение:** дефектный акт и сметная документация

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Исполнитель** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | **Исмаилов О. Б.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |