**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Накладка рельсовая двухголовая Р-65, ГОСТ 8193-73 2. Накладка рельсовая двухголовая Р-50, ГОСТ 19128-73 3. Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути Р-65 с гайкой ГОСТ 11530-76 4. Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути Р-50 с гайкой ГОСТ 11530-93 5. Шайба одновитковая, пружинная, путевая, класс точности С, Р-65, М27, ГОСТ 19115-91 6. Шайба одновитковая, пружинная, путевая, класс точности С, Р-50, М24, ГОСТ 19115-73 7. Подкладка железнодорожная металлическая костыльного скрепления рельсов, Д-65 ГОСТ 8194-75, ГОСТ 3280-84 8. Подкладка железнодорожная металлическая костыльного скрепления рельсов, Д-50 ГОСТ 8142-89, ГОСТ 12135-75 9. Подкладка подрельсовая резиновая, Д-50**.** 10. Костыль для железной дороги, широкой колей, размер-165 мм. масса-0,378 кг. ГОСТ 5812-82 11. Противоугон пружинный Р-50 ТУ 32ЦП811-95 12. Противоугон пружинный Р-65 ТУ 32ЦП811-95 13. Шпала деревянная железнодорожная или трамвайная, пропитанная из хвойных пород  по типу 2, ГОСТ 78-89, ГОСТ 78-2004 14. Болт клеммный, для прикрепления рельса к подкладке в раздельных рельсовых скреплениях, нормальной точности (класс точности В), ГОСТ 16016-79 15. Шайба Двухвитковая, пружинная, класс точности С М25 ГОСТ  21797-90 16. Болт закладной, для рельсовых скреплений железнодорожного пути, ГОСТ 16017-79 с гайкой 17. Шуруп путевой, класс точности С, ГОСТ 09-71 18. Переводной деревянный брус ГОСТ 8816-2003 по типу II, пропитанные маслянным антисептиком ГОСТ 20022.5-93, обрезанные из древесины хвойных пород и лиственницы. Р-50 1/11, Б1 19. Переводной деревянный брус ГОСТ 8816-2003 по типу II, пропитанные маслянным антисептиком ГОСТ 20022.5-93, обрезанные из древесины хвойных пород и лиственницы. Р-50 1/9, Б2 20. Крестовина Р-50 1/6. Крестовина на мостике, с литым сердечником и рельсовыми усовиками тип Р-50 1/6 симметрГОСТ 7370-98 21. Ремкомплект Р-50 1/11- правый криволинейный остряк с рамным рельсом (стрелочный перевод – левосторонний) 22. Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути Р-43, ГОСТ 11530-93 23. Подкладка железнодорожная металлическая костыльного скрепления рельсов Д-43, ГОСТ 7056-77 24. Крестовина Р-50 1/9. Крестовина на подкладках, с литым сердечником и рельсовыми усовиками Р-50 1/9 (стрелочный перевод – левосторонний) 25. Ремкомплект Р-50 1/9 – левый прямой остряк с рамным рельсом (стрелочный перевод – правосторонний) 26. Подкладка железнодорожная металлическая костыльного скрепления рельсов Д-43 27. Противоугон пружинный П-43, ГОСТ 14959-79 | |
| **ЗАКАЗЧИК:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **ПОСТАВЩИК:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2 |
|  |  | к Договору о закупках |
|  |  | товарно-материальных ценностей, |
|  |  | утвержденному решением |
|  |  | Правления |
|  |  | акционерного общества |
|  |  | «Кедентранссервис" |
|  |  | от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 года №\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Перечень товарно-материальных ценностей,** | | |
|  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Краткая характеристика (описание) товара с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
|  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  |  |  |
|  |  |  |