**Техническая спецификация**

|  |
| --- |
| 1. Накладка рельсовая двухголовая Р-65, ГОСТ 8193-73
2. Накладка рельсовая двухголовая Р-50, ГОСТ 19128-73
3. Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути Р-65 с гайкой ГОСТ 11530-76
4. Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути Р-50 с гайкой ГОСТ 11530-93
5. Шайба одновитковая, пружинная, путевая, класс точности С, Р-65, М27, ГОСТ 19115-91
6. Шайба одновитковая, пружинная, путевая, класс точности С, Р-50, М24, ГОСТ 19115-73
7. Подкладка железнодорожная металлическая костыльного скрепления рельсов, Д-65 ГОСТ 8194-75, ГОСТ 3280-84
8. Подкладка железнодорожная металлическая костыльного скрепления рельсов, Д-50 ГОСТ 8142-89, ГОСТ 12135-75
9. Подкладка подрельсовая резиновая, Д-50**.**
10. Костыль для железной дороги, широкой колей, размер-165 мм. масса-0,378 кг. ГОСТ 5812-82
11. Противоугон пружинный Р-50 ТУ 32ЦП811-95
12. Противоугон пружинный Р-65 ТУ 32ЦП811-95
13. Шпала деревянная железнодорожная или трамвайная, пропитанная из хвойных пород  по типу 2, ГОСТ 78-89, ГОСТ 78-2004
14. Болт клеммный, для прикрепления рельса к подкладке в раздельных рельсовых скреплениях, нормальной точности (класс точности В), ГОСТ 16016-79
15. Шайба Двухвитковая, пружинная, класс точности С М25 ГОСТ  21797-90
16. Болт закладной, для рельсовых скреплений железнодорожного пути, ГОСТ 16017-79 с гайкой
17. Шуруп путевой, класс точности С, ГОСТ 09-71
18. Переводной деревянный брус ГОСТ 8816-2003 по типу II, пропитанные маслянным антисептиком ГОСТ 20022.5-93, обрезанные из древесины хвойных пород и лиственницы. Р-50 1/11, Б1
19. Переводной деревянный брус ГОСТ 8816-2003 по типу II, пропитанные маслянным антисептиком ГОСТ 20022.5-93, обрезанные из древесины хвойных пород и лиственницы. Р-50 1/9, Б2
20. Крестовина Р-50 1/6. Крестовина на мостике, с литым сердечником и рельсовыми усовиками тип Р-50 1/6 симметрГОСТ 7370-98
21. Ремкомплект Р-50 1/11- правый криволинейный остряк с рамным рельсом (стрелочный перевод – левосторонний)
22. Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути Р-43, ГОСТ 11530-93
23. Подкладка железнодорожная металлическая костыльного скрепления рельсов Д-43, ГОСТ 7056-77
24. Крестовина Р-50 1/9. Крестовина на подкладках, с литым сердечником и рельсовыми усовиками Р-50 1/9 (стрелочный перевод – левосторонний)
25. Ремкомплект Р-50 1/9 – левый прямой остряк с рамным рельсом (стрелочный перевод – правосторонний)
26. Подкладка железнодорожная металлическая костыльного скрепления рельсов Д-43
27. Противоугон пружинный П-43, ГОСТ 14959-79
 |
| **ЗАКАЗЧИК:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | **ПОСТАВЩИК:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   |  Приложение 2 |
|   |   |  к Договору о закупках  |
|   |   |  товарно-материальных ценностей, |
|   |   |  утвержденному решением  |
|   |   |  Правления  |
|   |   |  акционерного общества  |
|   |   |  «Кедентранссервис" |
|   |   |  от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 года №\_\_\_\_\_\_ |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| **Перечень товарно-материальных ценностей,**  |
|   |   |   |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Краткая характеристика (описание) товара с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |   |   |
| 2 |   |   |
| 3 |   |   |
|   |   |   |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |   |   |
|   |   |   |